**Echelle de mesure de la situation des points d’eau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Note** | **Etat du système ?** | **Qu’est ce qui doit être fait ?** | **Gérable à quel niveau**  **Soutien nécessaire, par qui ?** |
| **A+** | AEPG en parfait conditions et suivi par les Fédérations (**maintenance OK)** | OK (la **maintenance est faite et** confirmé par les fédérations). | Usagers et association de point d’eau |
| **A** | AEPG dans de bonnes **conditions** | **maintenance preventive régulière** | Usagers et associations **+ diagnostic régulier des Fédérations** |
| **B** | Le système fonctionne (mais pas forcément) et requiert une réparation. **Les problemes ne sont pas trop lourds et peuvent être géré au niveau du kebele** (avec les Associations; federations, banques d’outils et de pièces détachées; artisans locaux…) | **maintenance corrective = reparation** | **associations + Fédérations** *et artisans locaux* |
| **C** | Point d’eau fonctionnant mal ou pas du tout, mais pourrait delivrer de l’eau (si rehabilité). Une partie des problèmes peuvent être gérés au niveau du ***kebele grâce à des*** *solutions locales* | Le système requiert une **réparation lourde / réhabilitation** | **Federation *+*** *artisans locaux* **& contractants prestataires de services**  *Aide escomptée des Institutions de l’Eau (mais pas garantie)* |
| **D** | **Ne fonctionne pas et n’est pas réparable localement** (mais la source fournit toujours de l’eau, une *association susceptible de gérer*) | **Doit être reconstruit** Usagers ont à s’organiser pour la collecte des fonds | **Grosse rehabilitation ou reconstruction (ONG/ GVT)** |
| **X** | **inconnu: *pas encore diagnostiqué*** | **Fédération doit faire un premier état des lieux** | A inclure dans la liste des points d’eau à diagnostiquer |
| ***y*** | *Point d’eau en construction, Pas encore connecté* | *Finir la construction et réception d’ouvrage* | Pas encore inclut dans la liste *(doit entrer en A+ si finit)* |
| ***E*** | *Forage sec, Point d’eau abandonné ou détruit, source tarie, ce n’est en fait plus un point d’eau***.***Pas d’eau dispo, pas de cotisations possible.* | *“Pas un point d’eau”*  Pas d’accès à l’eau dans la zone | *A exclure de la liste*(requière un nouvel ouvrage) |